1. Постановка задачи
2. Определение помещения, в котором будет проводиться ВКС
3. Проверка качества/скорости интернета, отправка письма провайдеру о проведении ВКС
4. Определить список оборудования, которое будет использоваться (включая запасное)
5. Установка оборудования в помещении, где будет проводиться ВКС (учитывая необходимый ракурс, освещение, общий план и т.д.)
6. Проверка работоспособности оборудования и программного обеспечения (драйверы, браузер, плагины и т.д.)
7. Предварительное тестирование качества связи (за день или два до начала мероприятия)
8. Инструктаж выступающих, присутствующих
9. Отработка всех недочетов со специалистами ЦРО, при необходимости замена оборудования
10. Индивидуальное тестирование
11. Контрольное тестирование качества связи (за два часа до начала ВКС)